11.6. Преобразователь на управляемых источниках

Источники напряжения, управляемые напряжением (ИНУН), программы EWB 5.0, которые могут использованы в преобразователях напряжение-частота, показаны на рис. 11.14.

Рис. 11.14. ИНУН с выходным напряжением прямоугольной (а), треугольной (б) и синусоидальной формы (в)

Все три источника имеют практически одинаковый набор параметров. Диалоговые окна задания параметров для источника с выходным сигналом прямоугольной формы показаны на рис. 11.15. На рис. 11.15, а первые пять параметров определяют характеристики выходного прямоугольного импульса: нижний L и верхний уровень Н импульса, коэффициент заполнения D, длительность переднего TR и заднего TF фронтов. Параметр N определяет количество точек, в которых заданному входному напряжению в строках параметров С1...С5 будет соответствовать заданная частота в строках параметров F1...F5.

Схема включения ИНУН с выходным напряжением прямоугольной формы показана на рис. 11.16, а. Кроме собственно ИНУН VF схема содержит источник ли-нейно изменяющегося (пилообразного) напряжения на интеграторе (элементы ОУ1, R1 и С1)) постоянного напряжения U.

Осциллограммы сигналов на входе и выходе ИНУН, параметры которого установлены в соответствии с данными на рис. 11.15, показаны на рис. 11.16, б, откуда видно, что при входном напряжении около 10 В (результаты измерений в строках VA1 и VA2 индикаторных окон) длительность двух периодов импульсной последовательности составляет около 200 мс (результаты измерений в строке Т2-Т1 индикаторного окна), т.е. частота импульсов соответствует установленным значениям параметров С2 и F2 в диалоговом окне на рис. 11.15, а. Таким образом, коэффициент преобразования составляет 1 Гц/В.

Контрольные вопросы и задания

1. Рассчитайте коэффициент нелинейности преобразования схемы на рис. 11.17 при малых входных напряжениях, если в качестве коэффициента преобразования принять значение 1Гц/В?

2. Проведите испытания схемы преобразователя на рис. 11.16, а при значениях параметров Fl, F2, и F3, увеличенных в 10 и 100 раз по сравнению с рассмотренным случаем. Определите минимальное входное напряжение, при котором нелинейность преобразования не превышает 10% .