15.9. Меню Netlist

Меню Netlist предназначено для загрузки, создания и редактирования, удаления и копирования корпусов компонентов. Меню содержит следующие команды.

Load... — загрузка файла соединений.

Create... — создание новых соединений в загруженном файле; в диалоговом окне команды на рис. 15.24 в строке Net name указывается имя соединения, в строке

Trace code — ширина его проводника и минимальное расстояние до других проводников (clearance). В создаваемом соединении можно сделать дополнительный вывод (например, для контрольной точки) после нажатия кнопки Add pins» или перейти к созданию следующего нового соединения после нажатия кнопки Create next.

Edit... — редактирование соединений; для рассмотрения команды целесообразно представить схему генератора Колпитца в виде, показанном на рис. 15.25, которая отличается от рис. 1.23 отсутствием осциллографа (он в данном случае не нужен) и обозначением номеров соединений, которые ей присваивает EWB Layout при автоматической трансляции из EWB. Общей шине присваивается имя GND, другим соединениям присваивается трехзначный номер с буквой N в начале (выполняется автоматически). Рассматриваемая команда сопровождается диалоговым окном на рис. 15.26, в котором в качестве примера приведено содержимое соединения N003, выбранное в строке Select net. Из рис. 15.24 и 15.25 видно, что содержимое соединения N003 одинаково на обоих рисунках. Отметим, что в столбце Pin number указывается номер вывода компонента. Редактируемое соединение можно также вызвать с экрана с помощью кнопки From screen», добавить или удалить вывод кнопками Add pins и Delete pins.

Properties... — выбор размеров проводника соединения; в диалоговом окне команды на рис. 15.27 в строке Available nets выбирается номер соединения и в строке Tracecode задаются ширина проводника и величина допустимого зазора. Соединение можно также выбрать на экране после нажатия кнопки Select net», и про должить работу после нажатия кнопки Apply (применить). Введенные данные сохраняются и используются в дальнейшем при проведении автотрассировки.

Power planes... — выбор слоя для размещения заданного проводника; в диалоговом окне на рис. 15.28 на выбранном в строке Available layers слое размещается заданный в строке Attached net номер цепи, подсоединяемой к этому слою.

Lists... — вывод списка соединений.

Compare netlist... — сравнение двух файлов списков соединений; результатом выполнения команды является сообщение об идентичности или неидентичности сравниваемых списков.