1.4. Схемы, используемые в книге

В этом приложении помещены схемы, использованные в качестве иллюстративного материала. Имена схемных файлов обозначены в соответствии с нумерацией глав и разделов, а именно: первая цифра обозначения — номер главы, вторая — номер раздела, далее порядковый номер схемы в разделе. Для упрощения расширение .са4 в именах схемных файлов опущено.

4-1-1 — схема включения полиномиального источника.

4-2-1 — схема включения библиотечного 10-сегментного индикатора.

4-2-2 — схема для испытания лампы накаливания.

4-3-1 — схема применения переключателя с программируемым временем переключения (реле времени).

4-3-2 — схема ключа, управляемого напряжением.

4-3-3 — схема включения электромагнитного реле.

4-4-1 — емкостной делитель напряжения.

4-4-2 — схема для моделирования абсорбционных явлений в конденсаторах.

4-4-3 — исследование барьерной емкости полупроводникового диода.

4-5-1 — исследование влияния распределенной емкости резистора.

4-5-2 — исследование влияния индуктивности выводов резистора.

4-6-1 — исследование влияния потерь в катушке индуктивности.

4-6-2 — исследование влияния распределенной емкости катушки.

4-6-3 — модель воздушного (линейного) трансформатора.

5-1-1 — одноконтурная цепь постоянного тока.

5-1-2 — одноконтурная цепь с двумя источниками напряжения.

5-1-3 — одноконтурная цепь с тремя источниками напряжения.

5-2-1 — многоконтурная цепь постоянного тока.

5-2-2 — двухконтурная и трехконтурная цепи постоянного тока.

5-3-1 — сложная трехконтурная цепь постоянного тока.

5-4-1 — включение сопротивлений звездой и треугольником.

5-4-2 — многоконтурная цепь постоянного тока.

5-5-1 — мостовая схема с переключением режимов для иллюстрации метода эквивалентного генератора.

6-1-1 — моделирование процесса сложения двух синусоидальных токов.

6-1-la — моделирование процесса вычитания двух синусоидальных токов.

6-1-2 — моделирование процесса сложения двух синусоидальных напряжений.

6-2-1 — последовательная RLC-цепь.

6-3-1 — модель последовательной RL-цепи.

6-3-2 — модель последовательной RC-цепи.

6-4-1 —последовательная резонансная цепь.

6-4-2 —параллельная резонансная цепь.

7-1-1 — усилительный каскад с общим эмиттером.

7-1-2 — усилительный каскада с общим истоком.

7-2-1 — дифференциальный каскад.

7-3-1 — каскодное включение транзисторов.

7-4-1 — выходные каскады.

7-5-1 — операционный усилитель 140УД1.

8-1-1 — генератор Колпитца без конденсатора связи.

8-1-la — генератора Колпитца с конденсатором связи.

8-1-lt — базовые схемы LC-генераторов.

8-1-2 — низкочастотный LC-генератор на базе нелинейного элемента с отрицательным дифференциальным сопротивлением.

8-1-3 — цепочечный RC-генератор с 4-звенной фазосдигающей цепью.

8-1-4 — RC-генератор с трехзвенной фазосдвигающей цепью.

8-2-1 — транзисторный ключ на биполярном транзисторе.

8-2-2 — ключ на полевом транзисторе.

8-2-3 — ключ на МДП-транзисторе.

8-3-1 — двусторонний параллельный диодный ограничитель.

8-3-4 — параллельный диодный ограничитель сверху.

8-3-3 — последовательный ограничитель сверху.

8-3-2 — двусторонний последовательный ограничитель.

8-4-1 — дифференцирующая RC-цепь.

8-4-2 — формирователь укороченных импульсов.

8-4-3 — интегрирующая RC-цепь.

8-5-1 — генератор пилообразного напряжения с зарядным резистором и транзисторным ключом.

8-5-2 — генератор пилообразного напряжения со стабилизатором тока.

8-6-1 — временной селектор.

8-1-1 — электромеханические аналоги электронных ключей.

9-1-2 — электромеханические аналоги логических элементов И и И-НЕ.

9-1-3 — модель для анализа внутренней структуры элемента Исключающее ИЛИ.

9-1-4 — синтез логического устройства по заданной таблице истинности.

9-2-2t — трехразрядный сумматор.

9-2-4t — схема для анализа внутренней структуры полусумматора.

9-2-5t — схема для анализа внутренней структуры полного сумматора.

9-2-6 — схема включения ИМС АЛУ 74181 (К155ИПЗ) в режиме сумматора без переноса.

9-3-1 — логический элемент с тремя состояниями выхода.

9-4-1 — двухканальный мультиплексор.

9-4-2 — схема демультиплексора.

9-5-1 — схема включения ИМС шифратора 74148 (К155ИВ1).

9-5-2 — схема включения ИМС дешифратора 74154 (К155ИДЗ).

9-6-1 — одноразрядный цифровой компаратор.

9-7-1 — формирователь паритетного бита для четырехбитного кода.

9-7-2 — схема включения ИМС формирователя паритета 74280 (К155ИП5).

9-8-1 — устройство ввода-вывода для IBM PC.

9-8-2 — имитатор сигналов чтение-запись для макетной платы.

9-8-3 — расщепитель адреса для макетной платы.

9-9-2 — схема для исследования библиотечного JK-триггера.

9-9-3t — RS-триггер на логических элементах.

9-10-1 — функциональная схема часов с индикаторами часов, минут и секунд.

9-10-2 — счетчик на 60 с индикаторами (подсхема для часов).

9-10-3 — счетчик на 6 с индикатором (подсхема для часов).

9-10-4 — счетчик на 24 (подсхема для часов).

9-10-5 — счетчик на 100.

9-11-1 — схема включения регистра 74133 (К555ИР15).

9-11-2 — схема включения регистра 74195 (К555ИР12) в режиме приема данных.

9-11-3 — схема включения регистра 74195 в режиме сдвига.

9-12-1 — функциональная схема статического 16-битного ОЗУ.

9-12-2 — ячейка памяти ОЗУ.

9-13-1 — функциональная схема двухбитного ПЗУ.

9-13-21 — логические элементы НЕ и ИЛИ-НЕ на транзисторах для дешифратора ПЗУ.

9-13-3 — однобитное ПЗУ с элементами программирования.

9-1-lt — три схемы включения ОУ.

9-1-2 — схема для исследования частотных характеристик ОУ.

10-1-3 — схема для исследования влияния напряжения смещения нуля и входных токов ОУ.

10-2-1 — корректор нелинейности датчика.

10-3-lt — дифференциальный усилитель на одном ОУ.

10-3-2t — дифференциальный усилитель на двух ОУ.

10-3-3 — схема для исследования процесса подавления синфазной помехи в дифференциальном усилителе.

10-3-4t — мостовой усилитель с нелинейной амплитудной характеристикой.

10-3-5 — мостовой усилитель с линейной амплитудной характеристикой.

10-4-1 — двухвходовой сумматор на ОУ.

10-4-2 — интегратор на ОУ.

10-4-3 — интегратор с имитацией режимов ввода начальных данных, интегрирования и хранения.

10-4-4 — идеальный дифференциатор.

10-4-5 — дифференциатор с подавленной добротностью.

10-5-1 — пассивный НЧ-фильтр.

10-5-2 — пассивный фильтр второго порядка.

10-5-3 — активный ЕС-фильтр второго порядка.

10-6-1 — логарифмический усилитель.

10-7-1 — компаратор напряжения.

10-7-2 — компаратор напряжения с гистерезисом.

10-8-1 — однополупериодный выпрямитель на ОУ.

10-8-2 — двухполупериодный выпрямитель на ОУ.

10-8-3 — обычный однополупериодный выпрямитель (для сравнения).

10-9-1 — фазочувствительный выпрямитель.

10-10-1 — схема выборки и хранения.

10-11-1 — транзисторный усилитель мощности с ОУ на входе.

10-12-lt — преобразователь напряжение-ток.

10-12-2 — измеритель сопротивления.

10-13-lt — двухсторонний амплитудный ограничитель.

10-14-1 — цепочечный RC-генератор на ОУ.

10-14-2 — генератор с мостом Вина и диодно-ограничительной схемой автостабилизации (из каталога EWB 4.1).

10-14-3 — генератор с мостом Вина и схемой автостабилизации на двух стабилитронах (из каталога EWB 4.1).

11-1-1 — 4-разрядный ЦАП с весовыми резисторами с электромеханическими ключами, управляемыми с клавиатуры.

11-2-1 — 4-разрядный ЦАП лестничного типа с электромеханическими переключатели.

11-2-2 — 4-разрядный ЦАП лестничного типа на базе счетчика 74160 (К155ИЕ9).

11-3-1 — преобразователь напряжение-частота на интеграторе и компараторе.

11-4-lt — функциональная схема интегрального таймера NE555 (КР1006ВИ1).

11-4-2 — преобразователь напряжение-частота на таймере NE555. 11-5-1 — схема для исследования библиотечного ЦАП.

11-5-2 — схема для исследования библиотечного АЦП (из каталога EWB 4.1).

12-8-1 — однополупериодный и двухполупериодные выпрямители с емкостной нагрузкой.

12-1-2 — несимметричная схема выпрямителя с умножением напряжения и мостовая трехфазная схема.

12-1-3 — Г-образные индуктивно-емкостной и реостатно-емкостной фильтры.

12-1-4 — фильтр на полупроводниковом триоде.

12-2-1 — параметрические стабилизаторы без и с термокомпенсации.

12-2-2 — двухкаскадный параметрический стабилизатор.

12-2-3 — мостовые схемы параметрических стабилизаторов.

12-2-4 — параметрический стабилизатор со стабилизатором тока.

12-2-5 — параметрические стабилизаторы с эмиттерным повторителем и со стабилизатором тока повышенной сложности.

12-3-1 — транзисторный стабилизатор напряжения компенсационного типа.

12-3-2 — стабилизатор переменного тока.

12-4-lt — структурные схемы построения импульсных стабилизаторов напряжения (ИСН) (пример использования EWB для оформления блок-схем).

12-4-2 — схема последовательного ИСН (силовая часть).

12-4-3 — последовательный ИСН с широтно-импульсной модуляцией.

12-5-1 — транзисторный преобразователь напряжения с независимым возбуждением.

9-14-1 — арифметико-логическое устройство на базе ИМС 74181 (К155ИПЗ) с имитацией всех режимов ее работы.

13-1-2 — структурная схема современного радиоприемника.

13-2-1 — схемы входных устройств (преселекторов) радиоприемников.

13-2-2 — схема входного устройства с трансформаторно-емкостной связью.

13-2-3 — схема для исследования прохождения амплитудно-модулированных сигналов через входные устройства радиоприемников.

13-3-1 — схемы связанных контуров.

13-3-2 — система связанных колебательных контуров с внешней емкостной связью.

13-3-3 — система связанных колебательных контуров с внутренней емкостной связью.

13-3-5 — схема четырехзвенного фильтра сосредоточенной селекции.

13-3-6 — схема фильтра сосредоточенной селекции радиоприемника ВЭФ-12.

13-4-1 — генератор Колпитца на 150 кГц.

13-4-la — схема преобразователя частоты на перемножителе.

13-5-1 — схема амплитудного модулятора на перемножителе.

13-5-2 — схема фазового модулятора на ОУ и полевом транзисторе.

13-6-1 — схема преобразователя на одиночном колебательном контуре для частотного детектора.

14-1-3 — схема колебательного контура на решающих блоках.

14-2-1 — диодный преобразователь для воспроизведения знакопеременной функции.

14-2-3 — преобразователь на ОУ для воспроизведения функций.

14-2-4 — преобразователь для воспроизведения квадратичной функции.

14-2-4а — преобразователь с генератором одиночного треугольного сигнала.

14-2-4в — преобразователь для воспроизведения кубичной функции.

14-3-1 — звено с ограничением координат по модулю.

14-3-2 — звено с зоной нечувствительности.

14-3-3 — звено с зазором (люфтом) разомкнутого типа.

14-3-Зв — звено с зазором следящего типа.

14-3-4 — универсальная модель для воспроизведения релейных характеристик.

14-4-1 — потенциометрический датчик.

14-4-2 — модель релейной системы регулирования.

14-3-5 — устройство аналогового деления.

14-5-18 — 7 схем корректирующих звеньев.

14-6-1 — схема апериодического звена.

14-6-2 — модель колебательного звена.

14-6-3 — модель дифференцирующего звена.

14-6-4 — модель интегро-дифференцирующего звена первого рода.

14-6-5 — модель интегро-дифференцирующего звена второго рода.

14-6-6 — рабочая модель интегро-дифференцирующего звена.

14-6-7 — структурная схема следящей системы копировально-фрезерного станка.

14-6-8 — модель следящей системы копировально-фрезерного станка.

14-6-10 — модель для исследования влияния нелинейностей в следящих системах.

4-7-1 — схема замещения диода и схема для получения его ВАХ.

7-7-2 — схема для исследования обратной ветви ВАХ.

7-7-3 — схема для исследования тиристоров.

7-8-1 — схема для измерения коэффициента усиления биполярного транзистора на высокой частоте.

4-9-1 — схема для снятия ВАХ полевого транзистора с управляющим р—п-переходом.

4-9-2 — схема для исследования характеристик МДП-транзисторов.

4-10-1 — усилитель на ОУ с однополярным питанием.

4-10-2 — линейная модель ОУ.

4-10-3 — нелинейная модель ОУ.

4-11-1 — базовый элемент ТТЛ-серии.

4-11-2 — базовый элемент КМОП-серии.

Далее перечисляются файлы с расширением.ewb.

1-6-3 — микрофонный предусилитель-микшер на два входа (подсхема).

1-12-1 — ВЧ-фильтр на ОУ.

1-12-2 — транзисторный генератор Колпитца — емкостная трехточка.

14-5-1 — схема включения масштабирующего блока.

14-5-2 — схема включения 3-входового сумматора.

14-5-3 — схема включения интегрирующего блока.

14-5-4 — схема включения дифференцирующего блока.

14-5-6 — модель звена с ограничением координат.

14-5-7 — модель звена с гистерезисной характеристикой.

14-5-8 — модель звена с двухкомпонентной гистерезисной характеристикой.

14-5-9 — аналоговое множительное устройство.

14-5-10 — аналоговое делительное устройство.

14-5-11 — звено с управляемым ограничением координат.

14-5-12 — модель электродвигателя постоянного тока с параллельным возбуждением.

14-5-13 — то же, но с последовательным возбуждением.

14-5-14 — то же, но с независимым возбуждением.

14-5-15 — схема для определения сопротивления якоря электродвигателя.

14-5-16 — схема включения формирователя передаточных характеристик.

11-6-1 — преобразователь напряжение-частота на управляемом источнике.

12-6-1 — широтно-импульсный модулятор на управляемом источнике.

1-7-1 — линейная модель ОУ.

14-5-14а — функциональный преобразователь на управляемом источнике напряжения.

8-7-1 — эквивалентная схема кварцевого резонатора и схема для его испытания.

8-7-2 — двухкаскадный генератор с кварцем.