3.2. Измерение комплекса тока

Имеется три возможности измерения комплекса тока 1. Модуль действующего значения тока может быть измерен амперметром или мульти-метром. В простых цепях, измерив модули нескольких токов, часто удается вычислить и фазовый сдвиг (аналогично тому, как это продемонстрировано для напряжений). Две другие возможности связаны с преобразованием тока в пропорциональный ему потенциал и измерением этого потенциала с помощью осциллографа или Боде-плоттера, по приведенным ранее методикам. Простейший способ преобразования тока в потенциал заключается во включении в цепь измеряемого тока резистора с небольшим сопротивлением, как это делается в реальных схемах. Один из концов резистора должен быть заземлен и измеряется потенциал другого конца пропорциональный току. На схеме рис. 24 показана схема для такого измерения тока и приведены соответствующие осциллограммы.