2.6. Группа- Control — коммутационные устройства и управляемые источники

Раздел Control содержит коммутационные устройства и управляемые источники в следующем составе.

Переключатель, управляемый нажатием задаваемой клавиши клавиатуры (по умолчанию — клавиша пробела).

Переключатель, автоматически срабатывающий через заданное время на включение и выключение (время включения и выключения, с).

Выключатель, срабатывающий в заданном диапазоне входных напряжений или токов (напряжение или ток включения и выключения).

Источник напряжения, управляемый током или напряжением (коэффициент передачи).

Источник тока, управляемый током или напряжением (коэффициент передачи).

Реле с перекидным контактом (ток срабатывания и отпускания, индуктивность обмотки).

Полиномиальный источник питания (коэффициенты полинома, подробности в гл. 4 и 14).