3.8. Приборы программы EWB 5.0

Большая часть приборов программы пятой версии не отличается от рассмотренных выше. Наибольшим изменениям подверглись генератор слова и логический анализатор. Генератор слова. Его внешний вид показан на рис. 3.11. Основное отличие генератора слова от рассмотренного ранее состоит в том, что он является 16-разрядным. Кодовые комбинации необходимо задавать в шестнадцатеричном коде, что для начинающих пользователей менее удобно и не так наглядно, как в 8-разрядном. Каждая кодовая комбинация заносится с помощью клавиатуры, номер редактируемой ячейки фиксируется в окошке EDIT блока ADRESS (на рис. 3.11 помещена цифра 0003, поскольку курсор находится в третьей ячейке, верхняя ячейка — нулевая). Всего таких ячеек и, следовательно, комбинаций — 2048. В процессе работы генератора в отсеке ADRESS индицируется номер текущей ячейки (CURRENT), ячейки инициализации или начала работы (INITIAL) и конечной ячейки (FINAL). Выдаваемые на 16 выходов (в нижней части генератора) кодовые комбинации индицируются в текстовом (ASCII) и двоичном коде (BINARY).

Рис. 3.11. Лицевая панель генератора слова

Запуск генератора осуществляется таким же образом, как и в рассмотренном выше. Дополнением здесь является внешний запуск (нажата кнопка External) по готовности данных (клемма DATA READY). Сигнал с этого выхода сопровождает каждую выдаваемую на выход кодовую комбинацию и используется в том случае, когда исследуемое устройство обладает свойством квитирования (подтверждения). В этом случае после получения очередной кодовой комбинации и сопровождающего его сигнала DATA READY исследуемое устройство должно выдать сигнал подтверждения получения данных, который подается на вход синхронизации генератора (клемма в блоке Trigger) и производит очередной запуск генератора. К дополнительным органам управления относится также кнопка BREAKPOINT — прерывание работы генератора в указанной ячейке. При этом требуемая ячейка выбирается на дисплее генератора курсором, а затем нажимается кнопка BREAKPOINT. Существенно расширены функции кнопки PATTERN, после ее нажатия появляется меню, показанное на рис. 3.12, в котором обозначено: Clear buffer — стереть содержимое всех ячеек (содержимое буфера экрана); Open — загрузить кодовые комбинации (из файла с расширением.dp); Save — записать все набранные на экране комбинации в файл;

Up counter — заполнить буфер экрана кодовыми комбинациями, начиная с 0 в нулевой ячейке и далее с прибавлением 1 в каждой последующей ячейке; Down counter — заполнить буфер экрана кодовыми комбинациями, начиная с FFFF в нулевой ячейке и далее с уменьшением на 1 в каждой последующей ячейке; Shift right — заполнить каждые четыре ячейки комбинациями 1-2-4-8 со смещением их в следующих четырех ячейках вправо (см. на рис. 3.11 нижние ячейки); Shift left — то же самое, но со смещением влево.

Рис. 3.12. Окно предустановок генератора слова

Логический анализатор (рис. 3.13). Основное отличие этого анализатора от ранее рассмотренного — увеличенное в два раза количество каналов. Анализатор снабжен также двумя визирными линейками (как в осциллографе в режиме ZOOM), что позволяет получать точные отсчеты временных интервалов Tl, T2 и Т2-Т1, а также линейкой прокрутки по горизонтали, что позволяет анализировать процессы на большом временном интервале. В блоке Clock имеются клеммы для подключения как обычного (Extend), так и избирательного (Qualifier) источника запускающих сигналов, параметры которых могут быть установлены с помощью меню на рис. 3.14, вызываемого кнопкой Set.

Запуск генератора можно производить по переднему (Positive) или заднему (Negative) фронту запускающего сигнала с использованием внешнего (External) или внутреннего (Internal) источника. В окне Clock qualifier можно установить значение логического сигнала (0, 1 или X), при котором производится запуск анализатора.

Рис. 3.14. Меню установки параметров запускающих сигналов

(A OR В) THEN С — запуск анализатора от канала А или В, если сигнал в канале С равен 1. В окне Trigger qualifier можно задать логические сигналы 1, 0 или X, при наличии которых производится запуск анализатора.

Контролгьньте волгросы и задания

1. Каким образом включаются в цепь амперметр и вольтметр?

2. Почему для мультиметра регламентируется величина тока в режиме омметра?

3. Что такое децибел и чье имя носит эта единица измерения?

4. Какому значению соответствует задаваемое на лицевой панели функционального генератора выходное напряжение — амплитуде сигнала или его эффективному значению? Ответ проверьте измерением выходного напряжения осциллографом.

5. Каким образом в функциональном генераторе можно получить однополярный сигнал?

6. Чему будет равно напряжение между клеммами "+" и "-" функционального генератора при установке на его лицевой панели напряжения 10В?

7. Обычно вольтметры измеряют эффективное значение напряжения (другие случаи оговариваются особо). Измерьте выходное напряжение функционального генератора с помощью мультиметра и сравните полученные результаты с осциллографическими измерениями.

8. Из сравнения результатов измерения эффективного значения и амплитуды напряжения на выходе функционального генератора установите соотношения между этими величинами для синусоидального, треугольного и прямоугольного сигналов (коэффициент заполнения выберите равным 50%).

9. Установите пределы регулировки чувствительности осциллографа по вертика ли, а также диапазон разверток.

10. Каким образом с помощью осциллографа можно получить значения амплитуды сигнала и его частоты?

11. Каким образом можно получить разноцветные осциллограммы сигналов на экране осциллографа и как их разнести по вертикали для удобства наблюдения?

12. Какими двумя способами можно получить точные значения коэффициента усиления и фазового сдвига на данной частоте с помощью измерителя АЧХ и ФЧХ?

13. Каким образом в генераторе слов на рис. 3.8 задаются двоичные комбинации сигналов и где находятся младший и старший разряды?

14. Чем отличается генератор слов на рис. 3.8 от генератора на рис. 3.11?

15. Для каких целей в логическом анализаторе используется режим запуска по a<i данной двоичной комбинации контролируемых с его помощью сигналов?

16. Придумайте пример использования генератора слов и логического анализатора для поиска неисправностей в цифровой системе, например, в системе управления елочной гирляндой на базе персонального компьютера.