3.2. Функциональный генератор (Function Generator)

Лицевая панель генератора показана на рис. 3.4. Управление генератором осуществляется следующими органами управления:

— выбор формы выходного сигнала: синусоидальной (выбрана треугольной и прямоугольной;

— -установка частоты выходного сигнала;

— установка коэффицента заполнения в %: для импульсных сигналов это отношение длительности импульса к периоду повторения — величина, обратная скважности, для треугольных сигналов — соотношение между длительностями переднего и заднего фронта;

Рис. 3.4. Лицевая панель функционального генератора

— установка амплитуды выходного сигнала;

— установка смещения (постоянной составляющей) выходного сигнала;

— выходные зажимы; при заземлении клеммы СОМ (общий) на клеммах "-" и "+" получаем парафазный сигнал.