Упражнения

13.3 Применение дешифраторов

Задачи для самостоятельного решения

Задача 1.

Соберите схему, изображенную на рис. 13.19, микросхема 74139 - сдвоенный четырехканальный мультиплексор. Составьте таблицу функционирования схемы. К какому типу относится схема?

Задача 2.

Разработайте и соберите при помощи Electronics Workbench схему дешифратора 4х16 на основе ДВУХ базовых дешифраторов 3х8. Убедитесь в правильности его функционирования. Рассмотрите варианты использования оставшихся входов разрешения для организации режима разрешения.

Задача 3.

Разработайте и соберите по аналогии с предыдущим заданием при помощи Electronics 'Workbench схему дешифратора 5х32 на основе четырех дешифраторов 3х8. Убедитесь в I правильности его функционирования

Указание: старшие разряды входного пятиразрядного кода е и d подключите к входам разрешения так, чтобы функции разрешения для соответствующих входов определялись следующими выражениями:

(для формирования последнего произведения необходим элемент НЕ).

Задача 4.

Разработайте, соберите и испытайте схемы на основе базового дешифратора и элементов 2И-НЕ или 2И, реализующие заданную функцию F. На входе разрешения установить активный уровень. Варианты задач приведены ниже.

Задача 5.

Разработайте, соберите и испытайте схемы на основе дешифратора 3х8 и элемента И-НЕ, реализующие заданную функцию F. Один из входов разрешения использовать для подачи аргумента одного из сигналов. Варианты задач приведены ниже.

Задача 6.

Разработайте, соберите и испытайте схемы на основе дешифратора, формирующие нули на указанных выходах при следующих комбинациях логических уровней на входах, заданных шестнадцатеричными числами:

| Выходы
№ вар. | YO | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y8 | Y6 | Y7
1 | 0...7 | 8...F | 10...17 | 18...IF | 20...27 | 28...2F | 30...37 | 38...3F
2 | 0,2,4,6 | 1,3,5,7 | 8,А,С,Е | 9,B,D,F | 10,12, 14,16 | 11,13, 15,17 | 18,1А, 1С.1Е | 19,1В, 1D.1F
3 | 0,4,8,С | 1,5,9,D | 2,6,А,Е | 3,7,B,F | 10,14, 18.1С | 11.15, 19.1D | 12.16, 1А.1Е | 13,17, 1B, IF
4 | 0,8, 10,18 | 1,9, 11,19 | 2.А. 12,1А | 3.B, 13,1В | 4.С, 14.1С | 5.D, 15,ID | 6,Е, 16,1Е | 7,F, 17,IF