1.1. EWB 3.0

Поскольку пакет EWB 3.0 состоит из двух независимых частей, то схемные файлы аналоговой части имеют расширение имени .са3, а цифровой — .cd3. Эти файлы находятся в каталоге SAMPLES; для простейших цепей, посвященных в основном изучению основ электротехники — в каталоге SIMPLE. Ниже приводится краткое описание схем, находящихся в основном в каталоге SAMPLES, за исключением тех, которые перенесены в аналогичный каталог версии 4.1. В конце описания схемного файла в круглых скобках указаны номера используемых контрольно-измерительных приборов в соответствии с их нумерацией в гл. 3 книги. Схемы этого каталога интересны тем, что содержат серийные микросхемы в виде подсхем, раскрывающих их внутреннюю структуру.

2to4deco.ca3 — схема включения дешифратора 2х4 на логических элементах, выполненных в виде подсхем на биполярных транзисторах.

555-1.саЗ — генератор треугольных и прямоугольных импульсов на ИМС таймера 555 (КР1006ВИ1), представленной в виде подсхемы (2, 3).

555-3.саЗ — мультивибратор на таймере 555 (3).

and-gate-саЗ — трехвходовой логический элемент И, эмулируемый компонентами библиотеки Control.

сотраг.саЗ — компаратор на ОУ (2, 3).

d-kurve.ca3 — измеритель ВАХ полупроводникового диода (2, 3).

diffrtll.ca3 — дифференциальный транзисторный каскад (2, 3).

inverter.ca3 — логический элемент НЕ, эмулируемый компонентами библиотеки Control.

nand-l.ca3 — логический элемент И-НЕ на МОП-транзисторах.

notch.ca3 — заграждающий фильтр на двух ОУ (2, 3, 4).

opsqtr-саЗ — генератор прямоугольных импульсов на двух ОУ, выполненный по схеме интегратор-компаратор (3).

or-gate.ca3 — трехвходовой логический элемент ИЛИ, эмулируемый компонентами библиотеки Control.

relay.саЗ — схема переключения двух гирлянд лампочек на компонентах библиотеки Control.

ringing.ca3 — схема для исследования последовательной RLC-цепи (2, 3, 4).

schmitin-саЗ — формирователь типа триггера Шмитта на ОУ (2, 3).

scr-l.ca3 — пороговое устройство на компонентах библиотеки Control (2, 3).

selfbs.ca3 — схема для исследования усилительного каскада на полевом транзисторе.

siglift-саЗ •— фильтр на ОУ (2, 3).

xnor_op.ca3 — логический элемент Исключающее ИЛИ на диодах и ОУ (2,3).

3-8_deco.cd3 — дешифратор на 3 входа и 8 выходов (5).

74151. cd3 — 8-входовой мультиплексор типа 74151 (К155КП7) на компонентах библиотеки Gates.

7442.cd3 — ИМС 7442 (К531ИД6), декодер четырехразрядного двоичного кода в десятичный, выполнен на компонентах библиотеки Gates (5).

74153.cd3 — ИМС 74153 (К555КП2), два четырехвходовых мультиплексора на компонентах библиотеки Gates.

7493.cd3 — 4-разрядный счетчик 7493 (К155ИЕ5) на JK-триггерах библиотеки СотЬЧ (5, 6).

7segdemo.cd3 — схема включения семисегментного индикатора из библиотеки Indie (5, 6).

99cnt.cd3 — два последовательно включенных счетчика на JK-триггерах с семисегментными индикаторами (5).

add. cd3 — трехразрядный сумматор из подсхем на полусумматорах с индикацией процесса суммирования на трех семисегментных индикаторах.

bcd2seg.cd3 — дешифратор для семисегментного индикатора на компонентах библиотеки Gates.

macros.cd3— набор микросхем, содержащий, в частности, 7400 (К155ЛАЗ), 7401 (К155ЛА8), 7402 (К155ЛЕ1), 7404 (К155ЛН1), 7408 (К155ЛИ1), 7410(К155ЛА4), 7411 (К155ЛАЗ), 7420 (К155ЛА1), 7421 (К155ЛИ6), 7427 (К155ЛЕ4), 7428 (К155ЛЕ5), 7493 (К155ИЕ5), выполненных в виде подсхем на компонентах библиотеки Gates.

multipxl.cd3 — четырехканальный мультиплексор на компонентах библиотеки Gates (5).

ram.cd3 — 8-битное статическое запоминающее устройство на RS-триггерах, моделируется выборка, чтение и запись (5).

riplecnt.cd3 — четырехрарядный двоичный счетчик на JK- триггерах (5, 6). shiftreg.cd3 — шестиразрядный сдвиговый регистр на D-триггерах (5, 6). stopwtch.cd3 — часовая схема с индикацией часов, минут и секунд (5). synccnt.cd3 — четырехрарядный синхронный двоичный счетчик на JK — триггерах (5).