1.4. Измерение мгновенных значений энергии, запасенной в конденсаторе и катушке индуктивности

Наличие в Electronics Workbench умножителя позволяет получить на выходе сигнал, пропорциональный энергии, запасенной в конденсаторе при подключении к нему обоих входов умножителя. Если при этом коэффициент передачи умножителя выбран равным половине емкости конденсатора, то напряжение на его выходе в каждый момент будет численно равно запасенной в конденсаторе энергии. Аналогично, если на оба входа умножителя подключить сигнал, численно равный току через индуктивность, а коэффициент передачи умножителя выбрать равным половине индуктивности катушки, то сигнал на выходе будет численно равен энергии, запасенной в катушке. На рис. 13 приведена схема включения, в которой измеряются мгновенные значения энергии в накопителях обоих типов.