3.1. Мультиметр (Multimeter)

На лицевой панели мультиметра (рис. 3.2) расположен дисплей для отображения результатов измерения, клеммы для подключения к схеме и кнопки управления:

— выбор режима измерения тока, напряжения, сопротивления и ослабления (затухания);

— выбор режима измерения переменного или постоянного тока;

— режим установки параметров мультиметра. После нажатия на эту кнопку открывается диалоговое окно (рис. 3.3), на котором обозначено:

Ammeter resistance — внутреннее сопротивление амперметра; Voltmeter resistance — входное сопротивление вольтметра; Ohmmeter current — ток через контролируемый объект;

Decibel standard — установка эталонного напряжения VI при измерении ослабления или усиления в децибелах (по умолчанию V1=1 В). При этом для коэффициента передачи используется формула: К[дБ]=201ое(У2/У1), где V2 — Напряжение в контролируемой точке. Приведем пример использования мультиметра в режиме dB. Предположим, что необходимо измерить коэффициент передачи аудиоусилителя на частоте 20 кГц. Для этого к его входу подключим источник переменного синусоидального напряжения частотой 20 кГц и напряжением V1=1 В, а к выходу — мультиметр. Предположим далее, что в режиме измерения напряжения получена величина выходного напряжения V2=100 В. Следовательно, коэффициент передачи усилителя K=V2/V1=100. Переведем мультиметр в режим dB, тогда получим значение коэффициента усиления в децибелах K¦nB]=201oglOO=40 дБ. Предположим далее, что частота входного сигнала увеличена до 100 кГц и получено напряжение на выходе усилителя V2=0,1 В, т.е. коэффициент передачи в данном случае составляет К=0,1/1=0,1. В режиме dB мультиметр измерит K^6]=201og 0,1=-20 дБ. Отметим, что мультиметр измеряет эффективное (действующее) значение переменного тока.