15.11. Настройки общего характера.

Настройки общего характера сосредоточены в окне Options, две закладки которого показаны на рис. 15.8 и 15.19. Рассмотрим кратко содержание других закладок.

Board setting — задание параметров платы: шага сетки для мыши (Mouse grid), погрешности изготовления отверстий (Drill tolerance), способа пайки волной (Wave solder), неровностей поверхности (Oversize value) платы, максимального количества слоев (Мах layers).

System setting — выбор единиц измерения (см. рис. 15.21) и интервала автосохранения данных (Automatic save).

Technology files — выбор каталогов для хранения файлов соединений, контактных площадок и управляющих программ для сверлильных станков.

Trace sizes — задание ширины (Width) проводников и зазоров (Clearance) между ними.

Pad sizes — выбор размеров контактной площадки (диаметры площадки и отверстия) и слоев для ее размещения.

Via sizes — выбор размеров межслойных соединений (диаметры площадки и отверстия) и слоев для ее размещения.

Rule level — выбор режима проверки выполнения графических изображений: полная проверка (Full check), контроль нарушения зазоров и коротких замыканий (Overrule), контроль выключен (Disabled).

Trace & Vias — установка атрибутов проводников: перемещаемый (Variable) или неперемещаемый (Fixed), размеров межслойных соединений (диаметры площадки и отверстия), угла подхода проводника к соединению (ортогональный, диаго нальный, под любым углом, All angle), угол поворота межслойного соединения (Via rotation): 0, 90, 180 или 270°.

Libraries — перечень загруженных библиотек. Files & paths — местоположение каталогов.

Контрольные вопросы и задания

1. Каким образом можно экспортировать схему из EWB в EWB Layout?

2. Какие команды используются для увеличения и уменьшения изображения печатной платы?

3. Опишите процесс прокладки проводников различной конфигурации и ширины. Какие команды при этом используются?

4. Какая разница между проводником и соединением?

5. Какие атрибуты могут быть присвоены проводнику?

6. Каким образом рисуются проводники круглой формы? Нарисуйте горизонтальный проводник с закруглением на одном из его концов.

7. Что такое полигон и как он создается? Нарисуйте полигон Г-образной формы со штриховкой (заполнением) из горизонтальных и вертикальных проводников.

8. С помощью каких команд можно изменить цветовое оформление рабочего поля и его элементов?

9. Какой командой просматривается конфигурация проводников отдельных соединений платы?

10. Каким образом можно получить данные о компоненте платы?

11. Перенесите на заготовку печатной платы компоненты схемы генератора Колпит-ца, экспортированной из EWB, и разместите их в оптимальном, на Ваш взгляд, порядке.

12. Что такое атрибуты компонентов платы и для чего они могут быть использованы?

13. Каким образом можно переместить несколько компонентов сразу?

14. Каким образом на печатной плате создаются надписи? Какие команды используются для их редактирования, перемещения и удаления?

15. В каких диалоговых окнах можно установить единицы измерения?

16. Каким образом можно отредактировать корпус компонента?

17. Какими командами можно просмотреть список соединений платы и отредактировать имена проводников?

18. В каком меню программы находятся команды трассировки плат? Назовите их отличия.

19. Проведите трассировку платы генератора Колпитца (см. п. 11).

20. Проведите трассировку платы по п. 11 поэтапно для каждого компонента.

21. Проведите проверку соединений печатной платы по п. 19.

22. Какой командой можно сгладить проводник с углом поворота 90°?

23. Нарисуйте внешний контур разработанной в п. 19 платы.

24. Каким образом и в каких единицах измеряется расстояние между двумя заданными точками платы?