1. Структура окна и система меню

Рабочие окна программ версий 4.1 и 5.0 показаны на рис. 1.1 и 1.2 соответственно. Окно программы EWB 4.1 (рис. 1.1) содержит поле меню, линейку контрольно-измерительных приборов и линейку библиотек компонентов, одна из которых в развернутом виде показана в левой части окна. В рабочем поле программы располагается моделируемая схема с подключенными к ней иконками контрольно-измерительных приборов и краткое описание схемы (description), к сожалению, только на английском языке. При необходимости каждый из приборов может быть развернут для установки режимов его работы и наблюдения результатов. Линейки прокрутки используются только для перемещения схемы. Окно программы EWB 5.0 (рис. 1.2) отличается дополнительным меню Analysis, наличием линейки инструментов и более компактным представлением библиотек в развернутом виде. Кроме того, линейка контрольно-измерительных приборов расположена в одном поле с библиотеками компонентов. Следует упомянуть также о наличии подсвечиваемых подсказок назначения всех кнопок. Дальнейшее изложение материала будет вестись в следующем порядке: сначала рассматривается программа версии 4.1, а затем приводятся отличительные признаки версии 5.0. Такой подход объясняется большей распространенностью и доступностью EWB 4.1, а также тем, что большая часть материала по моделированию конкретных устройств наработана нами с использованием версии 4.1. Учитывая полную преемственность версий, все эти схемы могут быть использованы в версии 5.0 без каких-либо доработок.

Рассмотрим команды меню программы EWB 4.1 в порядке их следования на рис. 1.1.

- Меню File
- Меню Edit
- Меню Circuit
- Меню Window
- Меню Help
- Меню Analysis программы EWB 5.0
- Обмен данными с программой PSpice