Упражнения

6. 2. Схемы с различным подключением генератора и нагрузки

Методические указания В этом разделе представлены упражнения для самостоятельного решения по трехфазным цепям. Поскольку такие цепи являются разновидностью цепей переменного тока, методика расчета и экспериментальной проверки его результатов на Electronics Workbench не отличается от разобранной в главе 4. Вычисления при этом должны выполняться над полем комплексных чисел, и для их выполнения мы рекомендуем использовать программу Comcal, описание которой приведено в приложении 2. Electronics Workbench позволяет проводить пошаговую проверку результатов расчета путем соответствующих измерений. На каждом шаге расчета мы получаем комплексное сопротивление или комплексы тока и напряжения, которые могут быть измерены косвенно с помощью осциллографа или непосредственно с помощью Боде-плоттера (методика таких измерений изложена в приложении 1). Очень полезным для более глубокого понимания процессов является построение топографических векторных диаграмм для напряжений на элементах совместно с векторными диаграммами токов в ветвях схем. Задачи для самостоятельного исследования

Задача 1 (с6_11) Как изменятся токи в схеме, если перегорит предохранитель в фазе А?

Задача 2 (с6_12) Определите показания амперметров в схеме.

Задача 3 (с6_13) Определить показания вольтметра. Модули сопротивлений всех фаз нагрузки равны 10м.

Задача 4 (с6_14) Как изменятся токи в схеме, если ключ [Space] в фазе А будет разомкнут?

Задача 5 (с6_15) Определить линейные и фазные токи в схеме.

Задача 6 (с6_16) Определить показания вольтметра в схеме с несимметричной нагрузкой. Модули всех сопротивлений в схеме равны 1 Ом.

Задача 7 (с6_17) Все лампы накаливания имеют одинаковые номинальные мощности и напряжения. Группа ламп в фазе А отключена. Как изменится накал ламп в фазах В и С (по показанием амперметров) при обрыве нулевого провода?

Задача 8 (с6_18) Трехфазная система имеет симметричную нагрузку, соединенную в треугольник. В каком соотношении находятся показания ваттметров, включенных в фазу А и В? Токовые обмотки ваттметров включены соответственно в фазу А и в фазу В. Обмотка напряжения ваттметра фазы А подключена между точками А и С схемы. Обмотка напряжения фазы В подключена между точками В и С схемы.

Задача 9 (с6_19) Трехфазная система имеет несимметричную нагрузку. Модули всех сопротивлений фаз равны 2 Ом. Определить показания амперметров.

Задача 10 (с6_20) Как изменится накал ламп, если перегорит предохранитель в фазе А?

Задача 11 (с6_21) Определить показания вольтметра в схеме, если модули всех сопротивлений одинаковы и равны 1 Ом.

Задача 12 (с6_22) Определить токи в фазах и в нулевом проводе. Модули сопротивлений нагрузки равны 1 Ом. Как изменятся токи в фазах, если будет оборван нулевой провод?

Задача 13 (с6_23) Как изменятся токи в схеме при размыкании ключа [Space]?