1.5. Использование осциллографа в режиме характериографа

В реальные осциллографы зачастую встраиваются усилители, позволяющие подать сигнал на пластины горизонтальной развертки (усилители X). Такой режим предусмотрен и в осциллографе Electronics Workbench. В режиме В/А сигнал по оси Х разворачивается входом В, а сигнал по оси Y усилителем А, в режиме А/В - наоборот. Схемы для снятия вольтамперных характеристик активных и пассивных двухполюсников имеют в своем составе одни и те же элементы: источник гармонического напряжения и резистор шунта, однако из-за традиционного расположения обеих характеристик в первом квадранте построение схем несколько отличается. При снятии характеристик активных двухполюсников шунт должен быть включен между землей и источником питания (рис. 14, 15), а для пассивных - между землей и нагрузкой (рис. 16,17).