2.7. Группа Hybrid — гибридные компоненты

Для компонентов библиотеки Hybrid, за исключением таймера, допускается редактирование в диалоговом окне следующих параметров:

О верхний уровень входного напряжения (High-Level Input Voltage Vih, В);

О нижний уровень входного напряжения (Low-Level Input Voltage Vil, В);

О время установления при переходе от нижнего уровня к верхнему и наоборот

(Propagation Delay Time, Low-to-High Level Output Tplh; Propagation Delay Time,

High-to-Low Level Output Tphl, c);

О пороговое напряжение (Threshold Voltage Vth, B).

Например, для АЦП (ADC) первые два параметра обозначают диапазон преобразуемых напряжений, третий — время преобразования, четвертый — цена младшего разряда.

8-разрядный АЦП.

8-разрядный ЦАП с внешними опорными источниками тока и парафаз-ным выходом.

8-разрядный ЦАП с внешними опорными источниками напряжения.

Моностабильный мультивибратор.

Популярная микросхема многофункционального таймера 555, отечественный аналог — КР1006ВИ1.