2.2 Измерение мощности при постоянном входном сигнале

В реальном практикуме для измерения мощностей также используется простой прибор, показывающийц лишь одно значение для мощности каждого двухполюсника- ваттметр. Однако по неясным для нас причинам создатели Workbench не включили этот прибор в совокупность компонентов программы. Тем не менее можно достаточно просто собрать приставку к вольтметру, при использовании которой измеряемое им напряжение в вольтах будет в точности соответствовать мощности в ваттах. Приставка, внутренняя структура которой представлена на рис. 19, включает в себя три компонента: источник напряжения, управляемый током в качестве датчика тока, источник напряжения, управляемый напряжением в качестве датчика напряжения, иумножитель, дающий на выходе напряжение, численно равное мощности.

I

Вольтметр на выходе приставки также измеряет не постоянное мгновенное значение, а вычисляет и показывает постоянную составляющую функции мгновенных значений мощности в соответствии с выражением:

Схема измерения мощности в цепи постоянного тока вольтметром с такой приставкой