15.1. Рабочее окно программы

Рабочее окно программы EWB Layout показано на рис. 15.1. В интегрированном пакете EWB+EWB Layout оно вызывается автоматически после выбора команды Export to EWB Layout из меню File программы EWB 5.0. При этом все компоненты экспортируемой из EWB схемы располагаются в верхней части рабочего поля. На рис. 15.1 показаны компоненты схемы генератора Колпитца (рис. 1.23, см. также рис. 15.25). Окно содержит поле меню, линейку инструментов с кнопками наиболее употребляемых команд, окно-видоискатель Birdseye с уменьшенной копией рабочего окна (стола), расположенное в верхнем левом углу окна над меню Trace (вертикальный блок с левой стороны окна). Это меню можно перетаскивать мышью в любое место экрана; с его помощью оперативно выбираются следующие параметры:

Draw angle — выбор угла поворота при прокладке печатных проводников (под углом, кратным 90° или 45°, или под любым углом (all angles));

Method — прокладка прямолинейных проводников (trace) или дуг окружностей (arc);

Type — назначение атрибутов проводников: неперемещаемый (fixed) или перемещаемый (variable);

Layer — вывод на передний план верхней (ТОР) или нижней (BOTTOM) стороны печатной платы;

Width — выбор ширины печатного проводника: номер набора, ширина (с:1, w:S15) — всего 32 набора (о единицах измерения см. рис. 15.17);

Via code — выбор диаметра межслойных соединений — одного из 16 наборов: номер набора, диаметр отверстия (с:0, s: S24) или вычисляемое значение (calculated);

Via Shift — сдвиг межслойного соединения.

Заметим, что по умолчанию фон рабочего поля (параметр Background color на рис. 15.6) — черный, на рис. 15.1 он заменен на белый, чтобы можно видеть изображения элементов в черно-белом исполнении. Компоненты генератора Колпитца показаны в увеличенном масштабе (см. меню View), чтобы можно было рассмотреть их изображения и позиционные обозначения. Граница печатной платы (Board) на рабочем поле выделяется синей линией с отверстием в левом нижнем углу платы (на рис. 15.1 не показано), который принят в качестве начала координат платы (текущие координаты курсора индицируются в строке состояния, расположенной в правой нижней части экрана).