15.5. Меню Components

Меню Components предназначено для выбора, перемещения и удаления компонентов на проектируемой плате. Оно содержит следующие команды.

New... — выбор компонента; команда дублируется кнопкой на линейке инструментов; в диалоговом окне команды на рис. 15.9 выбираются следующие параметры компонента:

Refdes — позиционное обозначение;

Value — номинальное значение параметра компонента;

Rotation — положение компонента (0, 90, 180 или 270°) на заданном слое (по умолчанию — на верхней стороне платы);

Shape — выбор из списка корпусов компонентов текущей платы, если установлена опция Local в блоке Shape source (в данном случае платы для генератора Колпитца);

Position — позиция на печатной плате, куда будет загружен выбранный корпус компонента (в данном случае — в начальную точку платы);

Library — выбор корпуса из библиотеки корпусов (см. рис. 15.9);

Design file — выбор корпуса из каталога готовых печатных плат layout\pcbs (файлы с расширением .ddf).

После выбора корпуса компонента можно просмотреть его изображение, нажав кнопку Show.

Move — перемещение компонента; команда дублируется кнопкой на линейке инструментов; процесс выполнения команды продемонстрируем на примере перемещения транзистора QO (см. рис. 15.1) на заготовку печатной платы:

О после выбора команды помещаем курсор мыши на перемещаемый компонент, нажимаем и отпускаем левую кнопку мыши; после нажатия кнопки сразу возникают проводники-указатели, показывающие связь выводов компонента с выводами других компонентов схемы (см. рис. 15.10, а, на котором видны также лучи крестообразного курсора и верхняя граница заготовки платы в виде горизонтальной линии под изображениями компонентов);

О перемещаем компонент на заготовку и вторично нажимаем и отпускаем левую кнопку мыши, в результате чего меняется цвет перемещаемого компонента (линии-призраки) и появляются уточненные проводники-указатели связи и указатели-булавки от выводов компонентов, которые имеют непосредственную или косвенную (через другие компоненты) связь с перемещаемым (рис. 15.10, б);

О третий этап завершается нажатием правой кнопки мыши, после которого остаются только указатели-булавки (рис. 15.10, в).

Delete — удаление компонента с рабочего поля; после выбора команды курсор мыши подводится к удаляемому компоненту и нажимается левая кнопка, после чего в появившемся меню подтверждается удаление.

Change — изменение параметров компонента; после выбора команды необходимо курсором мыши указать компонент и нажать левую кнопку, после чего появляется диалоговое окно на рис. 15.11, аналогичное показанному на рис. 15.9 и отличающееся тем, что в нем можно изменить ширину компонента (width), его высоту или длину (height) и толщину контурной линии (thickness), а также положение позиционного обозначения кнопкой Text position»; после ее нажатия необходимо курсором мыши указать новое местоположение и нажать два раза левую, а затем один раз правую кнопку мыши.

Attributes... — задание атрибутов компонента; в диалоговом окне (рис. 15.12) задается ключевое слово Keyword для выбранного компонента в списке Component для текущей платы с комментарием в строке String. После нажатия кнопки Select>> необходимо мышью выбрать изображение компонента (в данном случае транзистора QO), нажать левую кнопку мыши и в повторно появившемся окне (рис. 15.12) подтвердить выбор.

Text position — перемещение позиционного обозначения компонента на печатной плате; выполняется в порядке, аналогичном выполнению команды Text position>> на рис. 15.11.

Drag — команда выполняется аналогично команде Move (перемещение компонентов).

Glue/Unglue — изменение цвета контура компонента с красного на серый и наоборот; после выбора команды курсором мыши выбирается компонент, после чего нажимается левая кнопка, а затем правая (завершение команды).

Block move — перемещение отмеченного блока из нескольких компонентов; после выбора команды курсор мыши устанавливается в левый верхний угол предполагаемого блока, после чего нажимается и отпускается левая кнопка мыши и по правилу прямоугольника (см. гл. 1) производится выделение подлежащих к перемещению компонентов; выделение подтверждается вторичным нажатием левой кнопки, после чего выделенный блок перемещается в нужное место,

перемещение подтверждается третьим нажатием левой кнопки. Команда завершается нажатием правой кнопки мыши.

Block glue. Block unglue — изменение цвета контура выделенных компонентов, команды выполняются аналогично предыдущей, но их выполнение заканчивается вторичным нажатием левой кнопки мыши.

Search... — поиск на рабочем поле, включая и заготовку печатной платы, компонента по его позиционному обозначению на загруженной для трассировки схеме (выбирается из предлагаемого списка); после завершения поиска компонент окрашивается в желтый цвет (цвет выбирается в строке Marced на рис. 15.6).

List — вывод списка компонентов загруженной для трассировки схемы с указанием их позиционных обозначений и значений параметров (см. рис. 15.13).