1.2. Меню Edit

Меню Edit позволяет выполнять команды редактирования схем и копирования экрана.

1. Cut (CTRL+ X) — стирание (вырезание) выделенной части схемы с сохранением ее в буфере обмена (Clipboard). Выделение одного компонента производится щелчком мыши на изображении компонента. Для выделения части схемы или нескольких компонентов необходимо поставить курсор мыши в левый угол воображаемого прямоугольника, охватывающего выделяемую часть, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, протянуть курсор по диагонали этого прямоугольника, контуры которого появляются уже в начале движения мыши, и затем отпустить кнопку. Выделенные компоненты окрашиваются в красный цвет.

2. Сору (CTRL+ C) — копирование выделенной части схемы в буфер обмена.

3. Paste (CTRL+ V) — вставка содержимого буфера обмена на рабочее поле программы. Поскольку в EWB нет возможности помещать импортируемое изображение схемы или ее фрагмента в точно указанное место, то непосредственно после вставки, когда изображение еще является отмеченным (выделено красным) и может оказаться наложенным на создаваемую схему, его можно переместить в нужное место клавишами курсора или мышью. Таким же образом перемещаются и предварительно выделенные фрагменты уже имеющейся на рабочем поле схемы.

4. Delete (Del) — стирание выделенной части схемы.

5. Select All (CTRL+ A) — выделение всей схемы.

6. Copybits (CTRL+ I) — команда превращает курсор мыши в крестик, которым по правилу прямоугольника можно выделить нужную часть экрана, после отпускания левой кнопки мыши выделенная часть копируется в буфер обмена, после чего его содержимое может быть импортировано в любое приложение Windows. Копирование всего экрана производится нажатием клавиши Print Screen: копирование активной в данный момент части экрана, например, диалогового окна — комбинацией Alt+ Print Screen. Команда очень удобна при подготовке отчетов по моделированию, например, при оформлении лабораторных работ.

7. Show Clipboard — показать содержимое буфера обмена.

Одноименное меню EWB 5.0 аналогично рассмотренному, за исключением названия команды в п. 6. Она называется Copy as Bitmap и, к сожалению, не имеет клавиатурного дублирования (комбинации CTRL+ I для EWB 4.1), что в некоторых случаях затрудняет возможность копирования элементов схемы.