4.5. Резисторы

Резисторы являются самыми массовыми изделиями электронной техники. В программе EWB 4.1 резисторы представлены тремя типами — постоянным, подстро-ечным набором из восьми резисторов, показанными на рис. 4.40.

Изменение сопротивления подстроечного резистора осуществляется по тому же принципу, что и для подстроечного конденсатора (см. рис. 4.41). В наборе резисторов сопротивление устанавливается одинаковым для всех восьми резисторов.

Контрольные вопросы и задания

Вопросы составлены с учетом сведений, приведенных в Приложении 2.

1. Исследуйте влияние распределенной емкости С резистора R на коэффициент деления делителя в схеме на рис. 4.42, состоящего из резисторов R и Ro, на частотах 10 Гц, 10 кГц, 10 и 50 МГц.

Составьте приближенную формулу для расчета коэффициента передачи делителя, используя закон Ома и приняв сопротивление конденсатора равным 1/(2яГС), где F — частота сигнала. Сравните результаты расчета с результатами моделирования.

2. Проведите аналогичные п. 1 исследования в схеме на рис. 4.43, в которой учтена индуктивность L выводов резистора R. Сопротивление индуктивности примите равным 2itFL.

5. Какие типы резисторов Вы знаете?

6. Какой тип резисторов нашел наибольшее распространение в бытовой радиоаппаратуре?

7. Назовите основные параметры резисторов.

8. Какова природа тепловых и токовых шумов резисторов?