3.5. Генератор слова (Word Generator)

Внешний вид генератора слова в развернутом виде показан на рис. 3.8. Генератор (его называют еще кодовым генератором) предназначен для генерации 16 8-разрядных двоичных слов, которые набираются пользователем на экране, расположенном в левой части лицевой панели. Для набора двоичных комбинаций необходимо щелкнуть мышью на соответствующем разряде и затем ввести с клавиатуры 0 или 1. Дальнейшие перемещения по полю экрана удобнее проводить не с помощью мыши, а клавишами управления курсором. Содержимое экрана можно стереть, загрузить новое значение или записать в файл соответственно кнопками . При записи необходимо нажать кнопку SAVE и в диалоговом окне указать имя файла (по умолчанию предлагается имя схемного файла). В полученном таким образом текстовом файле с расширением .dp будет записано в виде таблицы содержимое экрана с указанием номеров строк (слов). При необходимости его можно отредактировать и загрузить снова нажатием кнопки LOAD.

Рис. 3.8. Лицевая панель генератора слова

Сформированные слова выдаются на восемь расположенных в нижней части прибора выходных клемм-индикаторов:

О с индикацией выходного сигнала в двоичном коде на клеммах-индикаторах и в шестнадцатеричном коде в окне HEX;

О в пошаговом (при нажатии кнопки STEP), циклическом (при нажатии кнопки CYCLE) или с выбранного слова до конца (при нажатии клавиши BURST) при заданной частоте посылок (установка — нажатиями кнопок в окнах FREQUENCY);

О при внутреннем (при нажатии кнопки INTERNAL) или внешнем запуске (при нажатии кнопки EXTERNAL, рядом расположена клемма для подключения сигнала синхронизации);

О при запуске по переднему или заднему фронту, используя кнопки

На клемму Clk выдается выходной синхронизирующий импульс.