2.8. Группа. Indie — индикаторные приборы

Раздел Indie содержит амперметр и вольтметр с цифровым отсчетом, одиночные и многосегментные светоиндикаторы, 8-разрядное устройство записи данных и звуковой сигнализатор.

Вольтметр (внутреннее сопротивление, режим измерения постоянного или переменного тока).

Амперметр (внутреннее сопротивление, режим измерения постоянного или переменного тока).

Лампа накаливания (напряжение, мощность).

Светоиндикатор (цвет свечения).

Семисегментный индикатор (тип).

Семисегментный индикатор с дешифратором (тип). У семисегментных индикаторов редактируемые параметры такие же, как и в группе Hybrid.

8-разрядное устройство записи данных.

Звуковой индикатор (частота звукового сигнала, напряжение и ток срабатывания).

Линейка из десяти независимых светодиодов (напряжение, номинальный и минимальный ток).

Линейка из десяти светодиодов со встроенным АЦП (минимальное и максимальное напряжение).