3.4. Группа, Active — активные компоненты

Раздел Active содержит полупроводниковые диоды, биполярные транзисторы, операционные усилители, аналоговые делительное и множительное устройства, а также линии связи.

Полупроводниковый диод(тип).

Стабилитрон (тип).

Светодиод (тип).

Биполярные п—р—п- та.р—п—р-транзисторы соответственно (тип).

Линейная модель операционного усилителя (тип).

Нелинейная модель операционного усилителя (тип).

Тиристор или динистор (тип).

Диод Шокли (тип).

Симметричный динистор или диак (тип).

Симметричный тринистор или триак (тип).

Выпрямительный мост (тип).

Аналоговый умножитель (коэффициент передачи).

Аналоговое устройство деления (коэффициент передачи).

Линия передачи с потерями, характеризуемая параметрами (подробности в разд. 13.7):

О длина линии (Length of the Transmission Line Len, м);

О сопротивление на единицу длины (Resistance per unit length Rt, Ом/м);

О индуктивность на единицу длины (Inductance per unit length Lt, Гн/м);

О емкость на единицу длины (Capacitance per unit length Ct, Ф/м);

О проводимость на единицу длины (Conductance per unit length Gt, См/м);

О количество последовательно включенных элементарных сегментов (Number of Lumps n).

Линия передачи без потерь с возможностью редактирования:

О волнового сопротивления (Nominal Impedance Zo, Ом);

О времени задержки распространения сигнала в линии (Propogation Time Delay Td, с);

О количества последовательно включенных элементарных сегментов (Number of Lumps n).