2.3. Группа Passive — пассивные компоненты

Раздел Passive содержит следующие пассивные компоненты. • Точка соединения проводников, используемая также для введения на схему надписей длиной не более 14 символов (других способов введения текста в EWB не существует). Например, если на схеме требуется указать значение тока в какой-либо ветви, то на проводнике этой ветви ставится точка, затем двойным щелчком по точке вызывается диалоговое окно (рис. 1.3), в котором и выполняется соответствующая надпись.

Заземление (метка).

Батарея (напряжение).

Источник постоянного тока (ток).

Источник переменного синусоидального напряжения (эффективное значение напряжения, частота, фаза).

Источник переменного синусоидального тока (эффективное значение тока, частота, фаза).

Резистор (сопротивление).

Конденсатор (емкость).

Катушка (индуктивность).

Трансформатор с возможностью редактирования:

О коэффициента трансформации (Primary-to-secondary turns ratio n);

О индуктивности рассеяния (Leakage inductance Le, Гн);

О индуктивности первичной обмотки (Magnetizing inductance Lm, Гн);

О сопротивления первичной обмотки (Primary winding resistance Rp, Ом);

О сопротивления вторичной обмотки (Secondary winding resistance Rs, Ом).

Предохранитель (ток срабатывания).

Источник фиксированного напряжения + 5В.

Источник постоянного напряжения с последовательно включенным резистором (напряжение, сопротивление).

Потенциометр, параметры задаются с помощью диалогового окна на рис. 2.1, в котором параметр Key определяет символ клавиши клавиатуры (по умолчанию R), нажатием которой сопротивление уменьшатся на заданную величину в % (параметр Increment, подвижный контакт двигается влево) или увеличивается на такую же величину нажатием комбинации клавиш Shift+R (подвижный контакт двигается вправо); второй параметр — номинальное значение сопротивления, третий — начальная установка сопротивления в % (по умолчанию — 50%).

Конденсатор переменной емкости (аналогично потенциометру).

Катушка переменной индуктивности (аналогично потенциометру).

Электролитический конденсатор (емкость).

Генератор однополярных прямоугольных импульсов (амплитуда, частота, коэффициент заполнения).

Генератор амплитудно-модулированных колебаний (напряжение и частота несущей, коэффициент и частота модуляции; на значке графического изображения компонента коэффициент модуляции не указан).

Генератор фазо-модулированных колебаний (напряжение и частота несущей, индекс и частота модуляции; на значке компонента индекс модуляции не указан).

Сборка из восьми независимых резисторов одинакового номинала (сопротивление).