5. Цепи постоянного тока

Реальные источники электрической энергии можно представить двояко:

1) в виде генератора напряжения, который характеризуется ЭДС Е, численно равной напряжению холостого хода и включенной последовательно с внутренним сопротивлением Ri;

2) в виде генератора тока, который характеризуется током I, численно равным току короткого замыкания реального источника, и параллельно подключенной проводимостью G¦.

Переход от генератора напряжения к эквивалентному генератору тока осуществляется по формулам:

(5.1)

а обратный переход от генератора тока к эквивалентному генератору напряжения по формулам:

(5.2)

У идеального генератора напряжения внутреннее сопротивление R, равно нулю, а у идеального генератора тока равна нулю внутренняя проводимость G¦.

Рассматриваемые в этом разделе методы расчета цепей постоянного тока иллюстрируются примерами, большая часть которых взята из учебного пособия [35].

- 5.1. Закон Ома
- 5.2. Законы Кирхгофа
- 5.3. Метод контурных токов
- 5.4. Метод наложения
- 5.5. Метод эквивалентного генератора