3. Контрольно-измерительные приборы

Панель контрольно-измерительных приборов находится под полем меню рабочего окна программы EWB (рис. 1.1) и содержит цифровой мультиметр, функциональный генератор, двухканальный осциллограф, измеритель амплитудно-частотных и фазо-частотных характеристик, генератор слов (кодовый генератор), 8-канальный логический анализатор и логический преобразователь (рис. 3.1). Общий порядок работы с приборами такой: иконка прибора курсором переносится на рабочее поле и подключается проводниками к исследуемой схеме. Для приведения прибора в рабочее (развернутое) состояние необходимо дважды щелкнуть курсором по его иконке. Рассмотрим каждый прибор подробно.

Рис. 3.1. Панель контрольно-измерительных приборов

Рис. 3.2. Лицевая панель мультиметра

- 3.1. Мультиметр (Multimeter)
- 3.2. Функциональный генератор (Function Generator)
- 3.3. Осциллограф (Oscilloscope)
- 3.4 Измеритель АЧХ и ФЧХ (Bode Plotter)
- 3.5. Генератор слова (Word Generator)
- 3.6. Логический анализатор (Logic Analyzer)
- 3.7. Логический преобразователь (Logic Converter)
- 3.8. Приборы программы EWB 5.0