1.1. Меню File

Меню File предназначено для загрузки и записи файлов, получения твердой копии выбранных для печати составных частей схемы, а также для импорта/экспорта файлов в форматах других систем моделирования и программ разработки печатных плат.

1. Первые четыре команды этого меню: New (Ctrl+ N), Open... (Ctrl+ 0), Save (Ctrl+ S), Save As... — типичные для Windows команды работы с файлами и поэтому пояснений не требуют. Для этих команд в пятой версии имеются кнопки (иконки) со стандартным изображением. Схемные файлы программы EWB имеют следующие расширения:, са3 и, cd3 — аналоговые и цифровые схемы для EWB 3.0, .са4 — аналого-цифровые схемы для EWB 4.1 и .ewb — аналого-цифровые схемы для EWB 5.0.

2. Revent to Saved... — стирание всех изменений, внесенных в текущем сеансе редактирования, и восстановление схемы в первоначальном виде.

3. Print... (CTRL+ P) — выбор данных для вывода на принтер: Schematic — схемы (опция включена по умолчанию); Description — описания к схеме; Part list — перечня выводимых на принтер документов; Label list — списка обозначений элементов схемы; Model list — списка имеющихся в схеме компонентов; Subcircuits — подсхем (частей схемы, являющихся законченными функциональными узлами и обозначаемых прямоугольниками с названием внутри); Analysis options — перечня режимов моделирования; Instruments — списка приборов (см. гл. 3). В этом же подменю можно выбрать опции печати (кнопка Setup) и отправить материал на принтер (кнопка Print). В программе EWB 5.0 предусмотрена также возможность изменения масштаба выводимых на принтер данных в пределах от 20 до 500%.

4. Print Setup... — настройка принтера.

5. Exit (ALT+ F4) — выход из программы.

6. Install... — установка дополнительных программ с гибких дисков.

7. Import from SPICE — импорт текстовых файлов описания схемы и задания на моделирование в формате SPICE (с расширением.cir) и автоматическое построение схемы по ее текстовому описанию.

8. Export to SPICE — составление текстового описания схемы и задания на моделирование в формате SPICE.

9. Export to PCB — составление списков соединений схемы в формате OrCAD и других программ разработки печатных плат.

Одноименное меню программы EWB пятой версии отличается от рассмотренного тем, что в подменю Import/Export предусмотрены возможности обмена данными с программой разработки печатных плат EWB Layout (см. гл. 15).