Упражнения

14.3. Счетчики и триггеры

Задача 1.

Предложите схему на основе RS-триггера, которая даст возможность запомнить появление хотя бы одного кратковременного перерыва (спада к нулю) напряжения 5 В, которое подается на вход схемы. Проверьте полученное решение с помощью Electronics Workbench.

Задача 2.

Предложите схему на основе RS-триггера, которая даст возможность запомнить появление хотя бы одного импульса помехи в контролируемой линии. Проверьте полученное решение с помощью Electronics Workbench.

Задача 3.

На рис. 14.20 приведена схема счетчика с коэффициентом пересчета 5. Предложите иные способы построения счетчиков с таким же коэффициентом пересчета. Проверьте полученное решение с помощью Electronics Workbench.

Задача 4.

Разработайте схему, соберите ее и проверьте работу счетчиков со следующими последовательностями изменения состояний:

а) 1, 2, 3, 4, 5 6)2,3,4,5,6 в) 3,4, 5,6, 7 г) 4, 5, 6, 7,0

д) 0,4, 5, 6, 7 е)0, 1, 5,6, 7 ж)0, 1,2,6, 7 3)0, 1,2,3, 7.

Все остальные состояния, не принадлежащие указанным множествам, запрещены. Задача 5.

Разработайте схему, соберите ее и проверьте работу счетчика с Ксч'^5, взяв за основу счетчик на вычитание со следующими последовательностями изменения состояний:

а) 7, 6, 5, 4,3 6)6,5,4,3,2 в) 5, 4, 3, 2, 1 г) 4. 3,2, 1,0

Д) 3,2, 1,0, 7 е)2, 1,0, 7,6 ж) 1, 0, 7, 6, 5 з)0, 7,6,5,4.

Задача 6.

Разработайте схему и проверьте работу суммирующего счетчика с числом состояний 6 (Ксч=6) для следующих последовательностей состояний:

а) О, 1, 2,3,4, 5 б) 1, 2, 3, 4, 5, 6 в)2,3,4,5,6, 7 г) 0,1, 4, 5, 6, 7

д)0, 1,2,3,6, 7 е)0,3,4, 5,6, 7 ж) 1,2, 3, 5,6, 7 3)1,3,4,5,6,7.

Задача 7.

Выполните предыдущее упражнение на основе вычитающего счетчика (порядок счета изменить на противоположный).

Задача 8

Разработайте схему преобразователя выходных кодов регистра Джонсона в сигналы 1,2,3,4,5,6 в соответствии с диаграммами рис. 14.27. Схема преобразователя должна быть минимизирована с учетом избыточных состояний сигналов Ql, Q2 и Q3.

Задача 9.

Разработайте, соберите и проверьте работу преобразователя выходных кодов счетчика на 6 в сигналы 1, 2, 3, 4, 5 и 6 в соответствии с диаграммами рис. 14.28. Схему преобразователя минимизируйте с учетом избыточных состояний счетчика.