14. Элементы устройств автоматики

При разработке автоматических систем управления достаточно широко используются методы физического или математического моделирования. При физическом моделировании исследования проводятся на модели, физически однородной с объектом — оригиналом — и отличающейся от него в некоторых случаях только количественно. Физическое моделирование применяется, например, при исследовании поведения самолета в воздухе путем продувки его модели в аэродинамической трубе. При математическом моделировании исследования проводятся на модели, которая описывается такими же уравнениями, что и моделируемое устройство.

При создании математических моделей используются цифровые или аналоговые вычислительные устройства. Исторически первыми для этих целей использовались аналоговые устройства [29,61], достоинством которых по сравнению с цифровыми является простота модели и самого процесса моделирования, а также наглядность результатов при непрерывном воспроизведении заданной математической зависимости. Как показано ниже, EWB позволяет проводить моделирование различных устройств автоматики с сохранением наглядности и простоты аналоговых моделирующих устройств.

- 14.1. Модели для решения дифференциальных уравнений
- 14.2. Универсальные функциональные преобразователи
- 14.3. Специализированные функциональные преобразователи
- 14.4. Примеры использования моделей с релейными характеристиками
- 14.5. Элементы автоматики в программе EWB 5.0
- 14.6. Структурное моделирование