1.2. EWB 4.1

lhp-filt.ca4 — фильтр первого порядка с ОУ на выходе (2, 3, 4).

2m-oscil.ca4 — транзисторная схема генератора Колпитца (3).

3phase.ca4 — трехфазный диодный выпрямитель (3).

3sta_amp.ca4 — двухкаскадный транзисторный усилитель (2, 3).

3stg_amp.ca4 — трехкаскадный транзисторный усилитель (2, 3).

555-1.са4 — мультивибратор на ИМС 555 (2, 3). 555fm.ca4 — преобразователь напряжение-частота на ИМС 555 (2, 3).

5ord-lo.ca4 — фильтр пятого порядка на двух ОУ (2, 3, 4).

60notch.ca4 — фильтр-пробка на 60 Гц на ОУ (2, 3, 4).

74151.са4 — мультиплексор 1х8 на ИМС 74151 (5, 6).

7493.са4 — 4-разрядный счетчик на ИМС 7493 (5, 6).

7805.са4 — стабилизатор напряжения 7805, эмулируемый на компонентах библиотек Control, Active и Passive.

adc-dacl.ca4 — демонстрационная схема включения АЦП и ЦАП из библиотеки Hybrid (2, 3, 5, 6).

ahri81.ca4 — схема включения ИМС 74181 (4-разрядное АЛУ К155ИПЗ) (5, 6).

amdetect.ca4 — диодный детектор амплитудно-модулированных колебаний (3).

am-mod.ca4 — схема формирования амплитудно-модулированных колебаний на аналоговом умножителе из библиотеки Active (3).

amp.ca4 — УНЧ на двух ОУ (3).

ampdiv.ca4 — аналоговое делительное устройство на ОУ и умножителе из библиотеки Active (3).

ana-dig.ca4 — формирователь цифрового сигнала из синусоидального сигнала с использованием ОУ и МОП-транзистора (3).

astbldig.ca4 — генератор прямоугольных импульсов на двух элементах НЕ с транзисторным ключом на выходе для управления лампой накаливания.

bargrfl.ca4 — УНЧ с выпрямителем на выходе для управления светодиодным измерителем уровня выходного напряжения со встроенным дешифратором из библиотеки Indie (2, 3).

bargrf2.ca4 — светодиодный измеритель уровня без дешифратора из библиотеки Indie с управлением от 10-разрядного параллельного АЦП на 10 ОУ (2, 3).

audiodsn.ca4 — УНЧ на ОУ (2, 3).

bass-amp.ca4 — корректирующий УНЧ-предусилитель с подъемом АЧХ +18 дБ на частоте 30Гц (2,4).

bootstra.ca4 — предусилитель на МОП-транзисторе (3).

choke.ca4 — схема для исследования переходных процессов в двухполупериодном выпрямителе с индуктивной нагрузкой.

chop.ca4 — амплитудный модулятор на полевом транзисторе (2, 3).

ckfssb.ca4 — транзисторный выходной каскад класса В (2, 3).

cmos_osc.ca4 — генератор импульсов на 3 элементах НЕ серии КМОП (2, 3).

comexp.ca4 — усилитель-ограничитель на ОУ (3).

common-e.ca4 — схема для исследования транзисторного каскада с ОЭ (2, 3).

dig-ana.ca4 — схема световой и звуковой сигнализации на библиотечных компонентах (2).

dig_osc.ca4 — импульсный генератор на двух элементах НЕ в виде подсхем на МОП-транзисторах (3).

dig-osc2.ca4 — вариант генератора прямоугольных импульсов на 2 элементах НЕ серии КМОП (3).

dimmer.ca4 — схема для демонстрации работы диодных ограничителей напряжения с индикатором на лампочке накаливания (3).

fet_curv.ca4 — схема для исследования ВАХ полевого транзистора (2, 3).

fregdbll.ca4 — удвоитель частоты на базе аналогового умножителя из библиотеки Hybrid (3).

fregdbl2.ca4 — схема включения мультивибратора из группы Hybrid (2, 6).

gates. ca4 — схема формирования цифрового сигнала на ОУ и комбинационная логическая схема на компонентах группы Gates в демонстрационном режиме (3, 6).

higain.ca4 — ультралинейный выходной каскад УНЧ на полевых транзисторах (2, 3).

kirch_cn.ca4 — демонстрация закона Кирхгофа.

lissajou.ca4 — демонстрация фигур Лиссажу (3).

logicprb.ca4 — схемы формирования прямоугольных сигналов из синусоидальных на базе ОУ и элементах НЕ (2, 3).

lossxlin.ca4 — схема для исследования линии связи с потерями (2, 3, 4).

modltion.ca4 — схема для демонстрации приемо-передающей системы, состоящей из генератора несущей и модулятора на ОУ, резистивного аттенюатора, приемника прямого усиления на ОУ, диодного детектора и УНЧ на ОУ (2, 3).

musicl.ca4, music2.ca4 — схемы включения компонентов библиотек Hybrid, Indie, Control.

peak_det.ca4 — схема пикового детектора на ОУ (3).

phasshift.ca4 — фазовращатель на ОУ (3).

polysrc.ca4 — три схемы включения полиномиального источника из библиотеки Control.

pwramp.ca4 — УНЧ с транзисторным выходным каскадом класса В (2, 3).

recti.vier.ca4 — мостовые выпрямительные схемы (3).

wienosl2.ca4 — автогенератор на ОУ и мостовой схеме с элементами стабилизации (3).

rf_front.ca4 — избирательный высокочастотный усилитель на полевом транзисторе с общим затвором и библиотечных трансформаторах в качестве фильтрующих элементов(2, 3).

rfsidetn.ca4 — формирователь прямоугольных импульсов из пульсирующего на

ИМС 555 (2, 4).

riaa.ca4 — избирательный УНЧ на ОУ (4). spefch.ca4 — полосовой УНЧ на двух ОУ (4).

thevenin.ca4 — для изучающих основы электротехники — демонстрация к теореме

Тевенина. translin.ca4 — схема для исследования линии связи без потерь (2, 4).

voltreg.ca4 — источник питания на ИМС 7805 с выходным напряжением 5В (3).

wien.ca4 — схема для исследования мостовой схемы Вина (3). wienosc.ca4 — автогенератор на ОУ и мостовой схеме Вина (3).